{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si chiede cortesemente di chiarire per tutti i lotti il metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica:\r\n- alla pag. 20/25 del DISCIPLINARE si utilizza la formula ad interpolazione lineare che mette a confronto i RIBASSI.\r\n- nei CAPITOLATI TECNICI E DI AGGIUDICAZIONE nella sezione \"PARTE TERZA-AGGIUDICAZIONE\", busta economica si mettono a confronto i PREZZI sempre con interpolazione lineare.\r\n- poiché devono essere indicati i valori di permuta in rialzo sui minimi da Voi indicati si deduce che vengano poi messi a confronto mediante interpolazione lineare i PREZZI al netto dei valori di permuta e NON I RIBASSI.\r\nSi chiede quindi di confermare questa ipotesi.\r\nDistinti saluti.","Si conferma"]
[2,"Buongiorno,\r\nvorremmo sapere qual'è il termine ultimo per effettuare il sopralluogo.\r\ngrazie","il sopralluogo, che dovrà essere richiesto con congruo anticipo, potrà essere eseguito entro il termine di presentazione delle offerte."]
[3,"Buongiorno, in rif.to a tutti i lotti, siamo a richiedere quali siano i tempi di consegna minimi (più veloci) da poter offrire in base di gara.","Non è richiesto un tempo minimo per la consegna dei mezzi.\r\nIl tempo di consegna offerto dovrà tenere conto di tutto quanto necessario per rendere immediatamente utilizzabile il mezzo\r\n"]
[4,"In rif.to a tutti i lotti, si richiede se per la partecipazione a più lotti di gara è possibile fornire una garanzia provvisoria cumulativa o se sia necessario predisporne nr. 01 fidejussione per lotto","si conferma la possibilità di presentare una fideiussone cumulativa che dovrà riportare nell’oggetto l’indicazione dei lotti ai quali si riferisce di importo garantito pari alla sommatoria di quello richiesto per ciascun lotto per il quale si partecipa.\r\nIn alternativa sarà possibile presentare fideiussioni separate e riferite a ciascun lotto di partecipazione\r\n"]
[5,"All’art. 10 del CSA viene richiesta una larghezza dell’autotelaio non superiore a 1800 mm. Ed un passo non superiore a 2750 mm. (tipo ISUZU 50).\r\nAbbiamo verificato che il mezzo ISUZU ha una larghezza dell’autotelaio alla carreggiata posteriore di 1865 mm.\r\nCon la presente chiediamo se è possibile offrire un autotelaio che ha larghezza massima alla carreggiata posteriore di 1865 mm.\r\n","si conferma"]
[6,"Con riferimento al CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E DI AGGIUDICAZIONE, art. 10, pag. 10, ci permettiamo di segnalare che un cabinato la cui larghezza massima non superi i 1800 mm. e con le altre caratteristiche richieste non è disponibile sul mercato.\r\nLa larghezza minima disponibile è di circa 1900 mm.","Si conferma la soluzione da voi proposta"]
[7,"nel capitolato tecnico, per tutti i lotti, all'art. 3 \"documentazione tecnica da presentare in sede di gara (da inserire nella busta documentazione tecnica) è richiesta copia della relazione fonometrica di cui all’art 10 del capitolato stesso, redatta da tecnico abilitato.\r\nVi preghiamo di chiarire se tale relazione debba essere relativa allo specifico cabinato offerto ed alla specifica attrezzatura offerta, oppure se sia accettabile anche una relazione fonometrica relativa a cabinato  ed attrezzatura diversi da quelli offerti, ma prodotti dallo stesso costruttore.\r\n","La relazione deve essere relativa allo specifico cabinato offerto ed alla specifica attrezzatura offerta."]
[8,"Al capitolato tecnico del lotto 4 all’ Art. 10 - Caratteristiche ed allestimenti richiesti è specificato che il cabinato richiesto deve essere: autocabinato tipo IVECO ML120EL22 o equivalente;\r\n\r\nIl suffisso EL, nella gamma Eurocargo Iveco, identifica uno specifico tipo di veicolo, generalmente chiamato a “cabina bassa”, con un solo gradino di accesso alla cabina.\r\nViceversa, la gamma Iveco comprende anche veicoli con il suffisso E (ad esempio ML120E22) che prevedono due gradini per l’accesso in cabina.\r\n\r\nVi preghiamo di chiarire se il cabinato richiesto sia del tipo a “cabina bassa” e debba obbligatoriamente prevedere un solo gradino di accesso, oppure se sia possibile offrire anche cabinati con due gradini di accesso alla cabina. \r\n\r\nGrazie\r\ncordiali saluti\r\n","E’ possibile offrire anche cabinati con due gradini di accesso alla cabina."]
[9,"Vi segnaliamo che nel bando e disciplinare di gara all’art. 15 “contenuto della busta A Documentazione Amministrativa” non viene richiesta la domanda di partecipazione che, invece, viene indicata all’ art. 13 “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”","Non è richiesta la presentazione della domanda di partecipazione.\r\nE’ sufficiente l’indicazione dei lotti di partecipazione nell’apposita sezione del DGUE\r\n"]
[10,"Buongiorno,\r\ncon la presente siamo a richiedere di poter modificare il dato relativo al lotto 1 circa l'Isuzu 3,5t, in quanto con la nuova motorizzazione Euro 6D, il passo previsto dalla casa madre più corto previsto è pari a 2.750mm.\r\nInoltre siamo a comunicare che l'Isuzu non ha per il suoi veicoli con il cambio manuale il sistema EHS, assistenza alla partenza, è previsto un sistema similare ma solo per i veicoli con il cambio automatico, quindi siamo impossibilitati a poterlo offrire, in attesa di ricevere Vostre\r\nCordialmente salutiamo","E’ ammesso un passo di 2.750 mm. E’ ammesso il cambio manuale senza sistema di assistenza alla partenza."]
[11,"Fra le specifiche tecniche del vostro capitolato sono citati:\r\n\r\n- pulsanti di emergenza a fungo di riarmo manuale in cabina ed in corrispondenza dei comandi manuali con cavo e pulsantiera \r\n\r\nVogliate per favore chiarire se, oltre ai comandi per la movimentazione del gruppo di sollevamento contenitori con pulsantiera fissa, nella parte posteriore del veicolo, perfettamente rispondente alle norme UNI EN 1501/01, volete che siano presenti anche i comandi manuali con cavo e pulsantiera.\r\n\r\ngrazie\r\ncordiali saluti\r\n","Nella pulsantiera con cavo, oltre ai pulsanti di emergenza e fungo di riarmo manuale devono essere presenti i comandi per la movimentazione del gruppo di sollevamento contenitori"]
[12,"Buongiorno, con la presente si chiede chiarimento tecnico relativo al telaio.\r\nViene richiesta la larghezza del veicolo non superiore a mm 1800. la nostra ditta vorebbe proporre il  mezzo da Voi da Voi segnalato (ISUZU 50),  ma lo stesso risulta avere una larghezza max di mm. 1865. da una ricerca sul mercato la gamma di veicoli con ptt 50q.li non possiedono larghezza max di mm. 1800. a questo punto ci confermate la possibilità di offrire il veicolo sopra citato, con larghezza max mm. 1865?\r\nsaluti","Si conferma."]