{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ncon riferimento al caricatore richiesto nel lotto 2 chiediamo se prendete in considerazione angoli di rotazione inferiori ai 425° (sempre con cremagliera doppia).\r\n\r\nNell'attrezzatura è richiesto: Circuito oleodinamico composto da: deviatore, n° 3 tubi flessibili in coda lato guida con innesti a faccia piana, piastre gru. Idoneo alle casse gru in uso a Cosmo. Allacciamento elettrico. Chiediamo se trattasi di refuso visto che il caricatore è installato dietro cabina.\r\n\r\nGrazie\r\nCordiali saluti","\r\nPer quanto riguarda le caratteristiche della gru (angolo di rotazione) si conferma il contenuto del capitolato.\r\n\r\nPer quanto riguarda la posizione del circuito oleodinamico, si conferma che deve essere posizionato posteriormente; la dicitura “lato guida” sta ad indicare che deve essere posizionato sul lato sinistro dell’autocarro."]