{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nin riferimento alla richiesta di offerta per la fornitura di compattatori scarrabili, lotto 4 CIG 8638022142, sono a richiedere i chiarimenti di seguito elencati:\r\n\r\n•\tI nostri compattatori standard con cubatura 20 m3 hanno le seguenti caratteristiche:\r\n-\tLunghezza massima 6200mm con ganci di incarramento (5765mm esclusi i ganci)\r\n-\tLarghezza massima 2550 mm\r\n-\tAltezza da sotto putrella 2670mm \r\n-\tLarghezza Bocca di carico 2100 mm\r\nQueste caratteristiche sono per voi accettabili?\r\n•\tI nostri modelli standard sono realizzati con lamierati in S235JR, fondo e pareti sp. 3 mm, ben più che adeguati alle normali condizioni di utilizzo, questa caratteristica è per voi accettabile?\r\n•\tLa movimentazione del portellone di scarico è realizzata per mezzo di un comando a due mani ad azione mantenuta costituito da una coppia di distributori normalmente chiusi con ritorno a molla in posizione di riposo; questa soluzione è per Voi accettabile?\r\n•\tIl circuito delle sicurezze del compattatore prevede n°1 finecorsa di tipo meccanico per ogni cancelletto, questa caratteristica è per voi accettabile?\r\n•\tPrevedete l’installazione di fotocellule per il rilevamento del materiale e l’avvio automatico del ciclo?\r\n•\tL’installazione di fotocellule per l’avvio automatico del ciclo è in abbinamento, secondo norma, con l’istallazione della copertura scorrevole superiore della bocca di carico, noi realizziamo questa copertura in lamiera o in rete elettrosaldata, avete preferenze?\r\n•\tNei nostri modelli std il fondo della bocca di carico è relizzato in acciaio antiusura di sp. 4 mm e le pareti in S235JR sp. 4 mm, ben più che adeguati alle normali condizioni di utilizzo, questa caratteristica è per voi accettabile?\r\n\r\nSi richiede inoltre dove possiamo inserire la ns. documentazione tecnica (disegni/schede..).","1) Quanto prospettato è conforme al capitolato purchè sia rispettato il requisito relativo alla distanza tra i longheroni inferiori (1065 mm +/- 5mm)\r\n2) Per il fondo è richiesto un spessore minimo di 4 mm\r\n3) si conferma\r\n4) si conferma\r\n5) non si prevede l'installazione di fotocellule\r\n6) non si prevede l'installazione di fotocellule\r\n7) lo spessore minimo della bocca di carico deve essere 6 mm\r\n8) la documentazione tecnica verrà richiesta in fase di aggiudicazione\r\n\r\n"]
[2,"Buongiorno,\r\nla consegna e lo scarico a terra sono a carico dell'aggiudicatario?\r\nSe si, è possibile avere indicazioni sui luoghi di consegna che indicate come divesi?\r\nGrazie","Si conferma che la consegna e lo scarico a terra sono a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere effettuata presso la sede di Via A. Grandi 45C - Casale Monferrato"]
[3,"Buongiorno, \r\ncon la presente, dopo aver ricevuto Vostra gradita richiesta d’offerta per la fornitura di containers scarrabili LOTTO 1-CIG 863800640D, LOTTO 2-CIG 8638009686, LOTTO 3-CIG 8638017D1E sono a porVi i seguenti quesiti tecnici:\r\n\r\nLOTTO 1 CIG- 863800640D- N°4 CONTAINERS SCARRABILI\r\n\r\n-\tScrivete lunghezza esterna massima 6000+telaio con gancio. La lunghezza da Voi indicata è comprensiva di tutte le sporgenze (gallettoni, cerniere ecc. ecc) del container?\r\n-\tScrivete contenitore scarrabile realizzato in acciaio S355JR. Si fa notare che le pareti, il fondo e le parti critiche del container saranno realizzate in S355JR. \r\n-\tScrivete distanza tra longheroni inferiori a norma din cioè 1065mm. La nostra distanza tra longheroni inferiori è 1060mm. vi va bene?\r\n-\tScrivete lamiera del coperchio con spessore maggiore o uguale a 2.5mm. E’ possibile realizzare la copertura con una lamiera spessore 2mm. Se utilizziamo una lamiera superiore allo spessore di 2mm il tetto ha un peso eccessivo e il pistone non lavora correttamente in fase di apertura e chiusura del coperchio.\r\n\r\nLOTTO 2 CIG- 8638009686- N°10 CONTAINERS SCARRABILI\r\n\r\n-\tScrivete lunghezza esterna massima 6000+telaio con gancio. La lunghezza da Voi indicata è comprensiva di tutte le sporgenze (cerniere, chiusura posteriore, scala ecc. ecc.) del container?\r\n-\tScrivete contenitore scarrabile realizzato in acciaio S355JR. Si fa notare che le pareti, il fondo e le parti critiche del container saranno realizzate in S355JR. \r\n-\tScrivete distanza tra longheroni inferiori a norma din cioè 1065mm. La nostra distanza tra longheroni inferiori è 1060mm. vi va bene?\r\n\r\nLOTTO 3 CIG- 8638017D1E- N°8 CONTAINERS SCARRABILI\r\n\r\n-\tScrivete lunghezza esterna massima 6000+telaio con gancio. La lunghezza da Voi indicata è comprensiva di tutte le sporgenze (cerniere, chiusura posteriore, ecc. ecc.) del container?\r\n-\tScrivete contenitore scarrabile realizzato in acciaio S355JR. Si fa notare che le pareti, il fondo e le parti critiche del container saranno realizzate in S355JR. \r\n-\tScrivete distanza tra longheroni inferiori a norma din cioè 1065mm. La nostra distanza tra longheroni inferiori è 1060mm. vi va bene?\r\n\r\n\r\nIn attesa di Vostra celere e cortese risposta, porgo cordiali saluti\r\n","1) la lunghezza non è comprensiva di eventuali sporgenze del container\r\n2) Si conferma\r\n3) Si conferma\r\n4) è richiesto uno spessore minimo di 2,5 mm\r\n5) la lunghezza non è comprensiva di eventuali sporgenze del container\r\n6)  Si conferma\r\n7)  Si conferma\r\n8) la lunghezza non è comprensiva di eventuali sporgenze del container\r\n9) Si conferma\r\n10) Si conferma"]
[4,"Buongiorno,\r\nla consegna deve essere comprensiva di scarico a terra?\r\nGrazie","Si conferma"]
[5,"Buongiorno, \r\nrichiedete nella documentazione amministrativa il pagamento del contributo a favore dell'ANAC per i lotti di partecipazione.\r\nAbbiamo provveduto ad inserire i codici CIG di tutti i lotti ma non risulta alcun contributo da versare sul portale Anac.\r\nSi tratta per caso di un refuso?\r\nRestiamo in attesa di Vs. gentile e celere riscontro in merito.\r\n\r\nCordiali saluti.","si conferma che la richiesta del versamento del contributo CIG relativo ai lotti di partecipazione trattasi di un refuso e pertanto non è richiesto tale adempimento"]