{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si richiedono i seguenti chiariamenti:\r\n\r\n- A pag.10 della Relazione Generale, nell'elenco apparecchiature, non sono riportate, rispetto a quanto presente nella Pianta di Progetto, le macchine siglate AV-01, SC-01, TC-01 e NT-07.\r\n\r\n- Nel Disciplinare Descrittivo e nel Computo Metrico Estimativo non è presente la macchina siglata VB-01 ma nella Pianta di Progetto si.\r\n\r\n- Nel Disciplinare Descrittivo e nel Computo Metrico Estimativo è presente la sezione denominata \"Sistema di vagliatura a dischi\" (completa di tavola vibrante) ma nella Pianta di Progetto no.\r\n\r\n- Dopo valutazione delle macchine esistenti può essere presa in considerazione l'idea di recuperare (dopo revamping) alcune apparecchiature elettromeccaniche?\r\n\r\n- Nella Relazione Generale non è descritto il vaglio balistico: cosa ci si aspetta di ottenere precisamente dalla frazione intermedia 60-120 mm?\r\n\r\n- Il nastro trasportatore di raccolta e scarico materiali ferrosi insiste nella zona di stabilizzazione della sostanza organica; sarebbe forse di più facile gestione l'inversione del lato di scarico, portandolo nella zona di ricezione?\r\n\r\n- Nel Computo Metrico Estimativo non c'è alcuna voce relativa a lavorazioni elettriche, adeguamenti, automazione. Non sono previste? Nel qual caso il limite di batteria terminerebbe con la mera fornitura e posa.\r\n\r\n- Restano confermati i valori di potenzialità di impianto e turni di funzionamento linea? (previste a pag. 8 della Relazione Generale).\r\n\r\n- Le voci di Computo relative alle apparecchiature elettromeccaniche si intendono comprensive delle strutture di sostegno principali e secondarie (scale, parapetti, ecc..)?\r\n\r\nIn attesa di riscontro,\r\ncordiali saluti\r\n\r\n","- A pag.10 della Relazione Generale, nell'elenco apparecchiature, non sono riportate, rispetto a quanto presente nella Pianta di Progetto, le macchine siglate AV-01, SC-01, TC-01.\r\n\r\nTrattasi di refuso descrittivo: AV-01 e SC-01 in realtà posso intendersi come unico macchinario e cioè un ECS (Eddy current, separatore a correnti parassite per estrazione dei non metalli ); il TC-01 sul disegno è indicato con la sigla TP-01 ed è il nastro a tapparelle metallico di raccolta della frazione triturata che porta al vaglio a tamburo.\r\n \r\n - Nel Disciplinare Descrittivo e nel Computo Metrico Estimativo non è presente la macchina siglata VB-01 ma nella Pianta di Progetto si.\r\n\r\nLa macchina VB-01 è un separatore balistico, da intendersi compreso in offerta. \r\n  \r\n- Nel Disciplinare Descrittivo e nel Computo Metrico Estimativo è presente la sezione denominata \"Sistema di vagliatura a dischi\" (completa di tavola vibrante) ma nella Pianta di Progetto no.\r\n\r\nTrattasi di refuso in quanto non presente. \r\n  \r\n- Dopo valutazione delle macchine esistenti può essere presa in considerazione l'idea di recuperare (dopo revamping) alcune apparecchiature elettromeccaniche?\r\n\r\nNo. \r\n  \r\n- Nella Relazione Generale non è descritto il vaglio balistico: cosa ci si aspetta di ottenere precisamente dalla frazione intermedia 60-120 mm?\r\n\r\nIl balistico funziona per separare i flussi di materiale con diverso peso specifico, rotolante pesante, fine e frazione grossolana. \r\n  \r\n- Il nastro trasportatore di raccolta e scarico materiali ferrosi insiste nella zona di stabilizzazione della sostanza organica; sarebbe forse di più facile gestione l'inversione del lato di scarico, portandolo nella zona di ricezione?\r\n\r\nE’ possibile proporre soluzioni alternative.\r\n  \r\n- Nel Computo Metrico Estimativo non c'è alcuna voce relativa a lavorazioni elettriche, adeguamenti, automazione. Non sono previste? Nel qual caso il limite di batteria terminerebbe con la mera fornitura e posa.\r\n\r\nLa fornitura deve intendersi \"chiavi in mano\", quindi fornitura ed installazione meccanica ed elettrica (cavi, canaline e QE con PLC gestione linea completa). \r\n  \r\n- Restano confermati i valori di potenzialità di impianto e turni di funzionamento linea? (previste a pag. 8 della Relazione Generale). –\r\n\r\nLa produzione minima richiesta è pari a 10-15 t/H.  \r\n \r\n- Le voci di Computo relative alle apparecchiature elettromeccaniche si intendono comprensive delle strutture di sostegno principali e secondarie (scale, parapetti, ecc..)?\r\n\r\nSi\r\n"]
[2,"Quesito 1 – si chiedono chiarimenti in merito a n.31 elaborati sullo stato di fatto che riguardano opere non strettamente correlate all’oggetto del contratto o perlomeno si chiede di chiarire la finalità degli elaborati e cosa si deve valutare ai fini della gara d’appalto.\r\n\r\nQuesito 2 – si chiede di chiarire l’oggetto dell’appalto in quanto la descrizione dell’intervento tecnico riportata nella Relazione Generale non è congruente con gli elaborati grafici ed il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici impianti. Nella Relazione Generale si riporta la descrizione di un vaglio a dischi che non è identificato negli elaborati grafici e negli altri documenti di gara, si chiede di chiarire.  \r\n","Risposta n. 1: Gli elaborati presenti riguardano l’attuale stato di fatto e sono stati inseriti per dare un quadro completo del contesto in cui si andrà ad operare.\r\nGli elaborati da valutare al fine della gara, oltre alla relazione generale, sono B.39 e B.40\r\n\r\n\r\nRisposta n. 2: Al fine di fornire in modo inequivocabile la tipologia delle apparecchiature oggetto dell’appalto, si riporta di seguito specifico elenco:\r\n\r\n•\tTrituratore aprisacchi; \r\n•\tNastro a tapparelle metallico di scarico materiale triturato al vaglio a tamburo;\r\n•\tVaglio a tamburo;\r\n•\tVari nastri trasp. in gomma di raccolta sottovagli per estrazione delle diverse frazioni granulometriche differenti (3 frazioni);\r\n•\tDeferizzatore ferrosi;\r\n•\tNastro scarico frazione fine; \r\n•\tNastro di scarico frazione > 150 mm  con deferizzatore metallico e alimentazione scarico in cassone;\r\n•\tNastro di scarico frazione < 150 mm  con deferizzatore metallico e alimentazione ECS (Eddy current ) per scarto frazione non metallici;\r\n•\tECS completo di piano calpestio e scale di accesso e scarichi in cassoni sottostanti;\r\n•\tNastro trasportatore in gomma della frazione epurata dalla frazione non metallica e alimentazione  vaglio balistico;\r\n•\tVaglio balistico comprensivo di n 2 nastri di scarico che contempla scarico fine, scarico pesante e scarico leggero e/o piano flessibile.\r\n\r\nTutte le macchine devono essere provviste di sostegni, QE di comando comprensivo di PLC per la gestione della linea, installazione meccanica ed elettrica.\r\n"]
[3,"in riferimento ai requisiti di qualificazione richiesti ai progettisti si chiede di sapere se la categoria di progettazione IB.06 (al posto della IB.05) costituisca requisito idoneo per la partecipazione alla gara.\r\nin attesa di riscontro si porgono cordiali saluti  ","si conferma"]
[4,"in relazione alla gara in oggetto, in base a tutti i refusi e le rettifiche fatte, verranno pubblicati nuove specifiche tecniche e capitolati?","Al momento non sono previste rielaborazioni dei documenti progettuali"]