{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Al capitolato tecnico del lotto 4 all’ Art. 10 - Caratteristiche ed allestimenti richiesti è specificato che il cabinato richiesto deve essere: autocabinato tipo IVECO ML120EL22 o equivalente;\r\n\r\nIl suffisso EL, nella gamma Eurocargo Iveco, identifica uno specifico tipo di veicolo, generalmente chiamato a “cabina bassa”, con un solo gradino di accesso alla cabina.\r\nViceversa, la gamma Iveco comprende anche veicoli con il suffisso E (ad esempio ML120E22) che prevedono due gradini per l’accesso in cabina.\r\n\r\nVi preghiamo di chiarire se il cabinato richiesto sia del tipo a “cabina bassa” e debba obbligatoriamente prevedere un solo gradino di accesso, oppure se sia possibile offrire anche cabinati con due gradini di accesso alla cabina. \r\n\r\nGrazie\r\ncordiali saluti\r\n","E’ possibile offrire anche cabinati con due gradini di accesso alla cabina."]