{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ncon riferimento al caricatore richiesto nel lotto 2 chiediamo se prendete in considerazione angoli di rotazione inferiori ai 425° (sempre con cremagliera doppia).\r\n\r\nNell'attrezzatura è richiesto: Circuito oleodinamico composto da: deviatore, n° 3 tubi flessibili in coda lato guida con innesti a faccia piana, piastre gru. Idoneo alle casse gru in uso a Cosmo. Allacciamento elettrico. Chiediamo se trattasi di refuso visto che il caricatore è installato dietro cabina.\r\n\r\nGrazie\r\nCordiali saluti","\r\nPer quanto riguarda le caratteristiche della gru (angolo di rotazione) si conferma il contenuto del capitolato.\r\n\r\nPer quanto riguarda la posizione del circuito oleodinamico, si conferma che deve essere posizionato posteriormente; la dicitura “lato guida” sta ad indicare che deve essere posizionato sul lato sinistro dell’autocarro."]
[2,"Al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi si chiede di confermare che nel modello dell'offerta economica non è necessario indicare i costi della manodopera e i cosiddetti costi di sicurezza interna poichè la procedura in oggetto trattasi di mera fornitura senza posa in opera e pertanto soggetta ai dettami dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016","SI conferma"]
[3,"1) il capitolato tecnico e di aggiudicazione all'art.3 lett. i) chiede  di produrre una relazione fonometrica in sede di gara, si chiede se trattasi di un refuso poichè l'art. 4.5 lett d) dello stesso capitolato ne prevede la produzione contestualmente alla consegna dei beni;\r\n2) il capitolato tecnico e di agg. all'art. 10 \"Caratteristiche ed allestimenti richiesti\" prevede un cambio ZF a 16 rapporti di tipo meccanico, si chiede la possibilità di accettare una tipologia di cambio di tipo automatizzato a 12 rapporti + 4 retromarce sicuramente equivalente e per certi aspetti migliorativo.","1) è sufficiente l'inserimento della relazione fonometrica all'interno dell'offerta tecnica \r\n2) Si conferma la soluzione proposta"]
[4,"Buongiorno viene richiesto che nel settore attività sia inserita FORNITURA DI AUTOMEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI.\r\nNella ns. camerale è inserita questa dicitura:\r\nPRODUZIONE DI CARROZZERIE RIBALTABILI. PRODUZIONE DI CONTAINERS, ALLESTIMENTI CARROZZERIE RIBALTABILI E SCARRABILI, MONTAGGIO GRU SU AUTOMEZZI. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI.\r\n LA REALIZZAZIONE E IL COMMERCIO DI CARROZZERIE SPECIALI PER AUTOIMMONDIZIE, AUTOVEICOLI E AUTOCARRI INDUSTRIALI, IVI COMPRESE LE MACCHINE MOTRICI; IL COMMERCIO DI AUTOVEICOLI IN GENERE ANCHE USATI ED DEI RELATIVI RICAMBI E ACCESSORI LA FABBRICAZIONE, L’ASSEMBLAGGIO, IL MONTAGGIO E IL COMMERCIO DI MACCHINARI E DISPOSITIVI PER IL CARICO E LO SCARICO, SU AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E SPECIALI; C) LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E INTERVENTI DI OGNI TIPO NEL SETTORE DELLE CARROZZERIE SPECIALI E DEGLI  AUTOVEICOLI IN GENERE;  L’ ATTIVITÀ’ DI FABBRO E DI CARPENTERIE IN GENERE, LA PRODUZIONE DI CARROZZERIE RIBALTABILI, DI CASSONI NORMALI E  SPECIALI CON ATTREZZATURE SCARRABILI E RIBALTABILI NONCHÉ’ LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SUDDETTI MANUFATTI.\r\nVa bene comunque?\r\n","si conferma"]