{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, con la presente siamo a porVi i seguenti quesiti per il lotto 2.\r\n-\tSi chiede pulsanti di emergenza a fungo in corrispondenza dei comandi manuali con cavo e pulsantiera. Si chiede conferma che l’indicazione ‘con cavo’ trattasi di refuso dato anche che al punto precedente viene richiesta pulsantiera fissa come da normativa.\r\n-\tSi chiede la dotazione di un cassettone in acciaio solidale con l’AVC con misure minime di profondità e litraggio specifici. Si chiede conferma che tale dispositivo sia rigido, fisso solidale con l’AVC e che le misure indicate abbiano una tolleranza del 5%.\r\n-\tSi chiede una Pompa di ribaltamento cassone manuale come mero supporto da usare in fase di manutenzione: si chiede conferma che la parola Pompa sia un refuso e si intenda invece corretta la parola Puntone.\r\nRingraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di riscontro.\r\nCordiali saluti.","1) non trattasi di un refuso in quanto oltre alla pulsantiera fissa viene richiesta una ulteriore pulsantiera mobile collegata con cavo \r\n2) si conferma che trattasi di dispositivo rigido, fisso e solidale con l'AVC. Per quanto riguarda le misure sono da intendersi minime senza tolleranza in difetto. Ovviamente sono accettati cassettoni di dimensioni superiori \r\n3) Si conferma che il sistema di ribaltamento deve essere di tipo manuale"]