{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.li,\r\ncon la presente si chiede se:\r\n- sulla pavimentazione del parcheggio è prevista la circolazione di veicoli pesanti\r\n- è possibile avere i file delle tavole a base di gara in formato dwg\r\n- chi sono i soggetti incaricati ad effettuare il sopralluogo\r\nRestiamo a disposizione.\r\nCordiali saluti","\r\n1) è prevista la circolazione occasionale di mezzi pesanti per interventi manutentivi.\r\n2) si richiede di utilizzare come base per le proposte i file in pdf del progetto allegato alla gara\r\n3) il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante, Direttore Tecnico o altro soggetto munito di apposita delega rilasciata dal Legale Rappresentante"]
[2,"Spett.li,\r\ncon la presente si chiede:\r\n- in merito alle recinzioni perimetrali da sostituire e/o integrare con verde, su quali lati del perimetro dell’area si deve intervenire e per quale lunghezza; la planimetria alla tavola ESE20 ED12 è interrotta, per cui non è ben individuabile quanto richiesto.\r\n- in merito alle migliorie proposte, se si deve far riferimento al prezziario Regione Piemonte del 2020.\r\nRestiamo in attesa.\r\nCordiali saluti.","\r\n1 - Essendo stato utilizzato il prezziario Regione Piemonte del 2020 per lo sviluppo del progetto deve essere mantenuto lo stesso prezzario anche per le migliorie proposte, salvo la possibilità di integrare adeguate analisi prezzi ove le lavorazioni non fossero presenti sul prezzario regionale;\r\n\r\n2 - In merito all’intervento insistente sul perimetro del lotto, le proposte di miglioria potranno essere valutate, a discrezione dell’impresa, considerando quanto segue:\r\n\r\n- Sul lato est rispetto al lotto esiste un centro di raccolta di proprietà della stessa azienda. Sul lato ovest, invece, il lotto confina con un’altra proprietà. In entrambi  i casi, come da elaborato ESE20 ED12, si necessita di una barriera di tipo visivo da installare a ridosso di aiuole preesistenti.  In particolare la divisione (a ovest) dalla proprietà limitrofa è al momento realizzata mediante una rete semplice, non in grado di fornire adeguata separazione tra i lotti. Il lato ovest misura  102 metri lineari, di cui 60 fronteggianti l’edificio oggetto di intervento. Il lato est misura 111 metri lineari di cui 50 corrispondenti all’edificio oggetto di intervento.\r\n\r\n- Il lato nord, affacciante sul parcheggio, presenta una recinzione esistente che può, a discrezione degli offerenti, essere restaurata oppure sostituita in conformità con il restante intervento di riqualificazione e che misura, in totale, circa 60 metri lineari al lordo dei cancelli.\r\n"]