{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si chiede a Codesta Spettabile Stazione appaltante con riferimento ai Requisiti Economici e tecnici per i progettisti (indicati o associati) se la categoria IB.05 indicata nel Disciplinare sia un errore in quanto essa rientra si negli impianti di trattamento dei rifiuti ma nell'identificazione delle opere per \"in Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili\", ma rientri invece nella categoria IB.06 identificata come \"Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi ‐ Discariche con trattamenti e termovalorizzatori\".\r\n\r\nGrazie \r\n","Si conferma categoria IB.05 "]
[2,"buongiorno,\r\nlo scrivente operatore economico intende partecipare in forma singola alla presente gara.\r\nNoi possediamo la SOA OS14 classifica VIII illimitata, ma non possediamo la OG1: posto che per partecipare alla gara è richiesta la OG1 in classifica II ed è a qualificazione obbligatoria e subappaltabile, vorremmo sapere se sia possibile subappaltarla con subappalto necessario qualificatorio al 100%","si conferma"]
[3,"buongiorno,\r\nin merito alla gara in oggetto, si fa presente che viene richiesta la garanzia provvisoria facendo un generico rimando all'art. 93 del D.lgs 50/2016. Si chiede conferma che la suddetta garanzia sia del 2% del prezzo base indicato nel bando. si chiede inoltre conferma del fatto che il prezzo base su cui calcolare l'importo della garanzia provvisoria sia di Euro 4.291.800,00 (IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO).","si conferma che l'importo della garanzia provvisoria dovrà essere calcolata sull'importo complessivo dell'appalto pari ad € 4.291.800,00."]
[4,"Quesito 1 - Si chiede gentilmente di chiarie il punteggio dell’offerta economica in quanto sul disciplinare di gara l’offerta Economica ha valore max 15 punti però a pag. 17 è riportata una formula per il calcolo del punteggio per una riduzione tempi senza indicazione del valore max del punteggio e senza chiara indicazione se questa formula di riduzione dei tempi influisca sui 15 punti dell’offerta economica. \r\n\r\nQuesito 2 - Si chiede di chiarire se all’interno dell’appalto si deve smantellare l’impianto di selezione meccanica esistente in quanto non vi è nessuna valorizzazione economica di tale attività. \r\n\r\nQuesito 3 - Si chiede di chiarire se all’interno dell’appalto si deve prevedere il montaggio sotto la tettoia del verde (prevista in progetto) di una linea che riutilizza le macchine smantellate dall’attuale impianto come descritto a pag. 14 e pag. 25 della relazione generale. Tale lavorazione non è chiara, non ci sono documenti per poter valutare la nuova certificazione delle macchine esistenti, l’impiantistica elettrica integrativa e non vi è una valorizzazione nell’elaborato economico. \r\n\r\nQuesito 4 - Nella relazione generale si cita una parete da realizzare alta 3 m in c.a.  e in pannelli sandwich per la parte superiore, ma non si hanno dati né computo metrico al riguardo: si chiede gentilmente di chiarire. \r\n\r\nQuesito 5 - per tutte le lavorazioni dell’appalto si chiede di chiarie i limiti di fornitura dell’impiantistica elettrica prevista a progetto\r\n","Quesito 1 - L’indicazione della formula per l’attribuzione del punteggio per la riduzione dei tempi di esecuzione trattasi di un refuso e pertanto non deve essere considerata.\r\nIl punteggio dell’offerta economica verrà attribuito esclusivamente sulla base del ribasso unico percentuale offerto su lavori e progettazione.\r\n\r\nQuesito 2 - E' previsto lo smantellamento. \r\n\r\nQuesito 3 - E' previsto il rimontaggio con relativa impiantistica elettronica. \r\n\r\nQuesito 4 - Trattasi di appalto a corpo, si conferma la realizzazione\r\n\r\nQuesito 5 - Il limite di fornitura è definito sino alla quadristica, la cui localizzazione sarà definita in seguito ma sempre all'interno del capannone.  \r\n"]
[5,"Buongiorno, con riferimento ai requisiti economici e tecnici per i progettisti richiesti per l’ammissione alla gara di cui alla pag. 6 del Disciplinare di Gara prot. 943 del 29/06/23, SI CHIEDE se rispetto alla classe indicata IB.05 è da ritenersi accettabile una medesima categoria con grado di complessità maggiore quale la IB.07 considerando quanto stabilito all’articolo 8 del DM 17/6/2016 «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera».  Grazie","È da ritenersi accettabile una medesima categoria con grado di complessità maggiore. "]
[6,"Buongiorno, si sottopongono a codesta Stazione Appaltante i seguenti quesiti:\r\n\r\nQUESITO N.1: Si chiede di confermare che, la tubazione di captazione delle arie polverose provenienti dalle macchine di nuova fornitura costituenti l’impianto TMB (portata 5000 mc/h), insieme al nuovo filtro a maniche sul quale giunge tale tubazione, dovrebbero essere disegnati in rosso nella tavola grafica C.23 in quanto da relazione generale a base gara è prevista la sostituzione, lo smantellamento e la nuova fornitura (pag.16);\r\n\r\nQUESITO N.2: Si chiede di confermare che, come indicato da relazione generale, i pozzetti di raccolta dei percolati, posti nel corridoio centrale tra le due platee insufflate del capannone compostaggio, siano da prevedere di nuova realizzazione e non siano già esistenti (dunque da colorare in rosso nell’elaborato grafico relativo C.23);\r\n\r\nQUESITO N.3: Si chiede di confermare che, come da relazione generale, le caratteristiche richieste per lo scrubber di nuova fornitura (verticale a doppio stadio) siano rappresentate planimetricamente alla tavola C.24 e non alla tavola C.23 (dunque da colorare in rosso in quanto previsto di nuova fornitura). Si chiede infine se i 15.000 lt richiesti come capacità per i due serbatoi autoportanti dello scrubber siano reali o trattasi di un refuso; in caso si chiede di stabilire il dato preciso di capacità richiesta.\r\n\r\nQUESITO N.4: Si chiede cortesemente di dettagliare le caratteristiche strutturali che deve possedere la tettoia metallica di copertura (circa 35 x 20 m) dell’area di triturazione ingombranti, in quanto alla pagina 30 della relazione generale a base di gara non è ammesso alcun pilastro sul fronte perimetrale di accesso e sotto la copertura stessa.\r\n\r\nQUESITO N.5: La manutenzione programmata gratuita da offrirsi per max 2 anni oltre al primo (Criterio G Disciplinare di Gara), riguarda tutte le sezioni impiantistiche oggetto dell’appalto (aspirazione arie polverose, trattamento odori, biologico, selezione carta plastica, TMB) o solamente alcune di esse?\r\n\r\nCordiali saluti","Q1. - Si conferma;\r\n\r\nQ2. - Si conferma;\r\n\r\nQ3. - Si confermano entrambi i punti;\r\n\r\nQ4. - La scelta strutturale è a carico dell'appaltatore, che dovrà verificarla in funzione dell'utilizzo dell'area;\r\n\r\nQ5. - Tutte le sezioni.\r\n"]
[7,"Si richiede di rendere disponibile documentazione relativa ai cavidotti elettrici e rete dati esistenti indicando possibilmente anche lo stato di utilizzo degli stessi.\r\nSi richiede altresì quale sia il limite di fornitura per le utenze con maggior potenza tipo- Trituratori, ventilatore Scrubber.\r\nSI richiede altresì cosa  si intenda nel Criterio G per \"Manutenzione programmata\". Non vi è rilievo circa manutenzioni programmate gratuite durante il primo anno.","Q1: Si richiede di rendere disponibile documentazione relativa ai cavidotti elettrici e rete dati esistenti indicando possibilmente anche lo stato di utilizzo degli stessi.\r\n\r\nR1: E' facoltà dell'appaltatore rilevare lo stato degli stessi e prevederne l'utilizzo o la sostituzione\r\n\r\nQ2: Si richiede altresì quale sia il limite di fornitura per le utenze con maggior potenza tipo- Trituratori, ventilatore Scrubber.\r\n\r\nR2: Il limite di fornitura è definito sino alla quadristica, la cui localizzazione sarà definita in seguito ma sempre all'interno del capannone.  \r\n\r\nQ3: SI richiede altresì cosa  si intenda nel Criterio G per \"Manutenzione programmata\". Non vi è rilievo circa manutenzioni programmate gratuite durante il primo anno.\r\n\r\nR3: il concorrente potrà offrire un'estensione del periodo di manutenzione gratuita dell'impianto per un periodo massimo di due anni oltre il primo anno\r\n\r\n"]