{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\ncon la presente, in riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere la possibilità di effettuare il sopralluogo come da Voi richiesto nella giornata di domani e se dobbiamo fornire dei documenti.\r\nSi richiede inoltre se una volta effettuato il sopralluogo verrà fornita una dichiarazione da allegare all'interno della procedura di gara.\r\n\r\nRestiamo in attesa di Vs. gentile riscontro in merito.\r\n\r\nCordiali saluti.","Buongiorno,\r\nil sopralluogo può essere effettuato tutti dal lun al ven dalle 09:00 alle 13:00 previo appuntamento con l'Ing. Giovanni Maione - giovanni.maione@cosmocasale.it.\r\nA seguito sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere allegata alla documentazione di gara\r\nCordiali saluti"]
[2,"Buongiorno,\r\n\r\ncon la presente siamo a sollecitare le nostre richieste di chiarimenti trasmesse in data 21/05.\r\nRestiamo in attesa di un Vostro riscontro da parte Vostra,","Buongiorno,\r\nle risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna sono reperibili nei documenti di gara\r\nCordiali saluti"]
[3,"1 ) Altezza compattatore:\r\nSolitamente i mezzi stradali possono portare i compattatori con un'altezza esterna massima di 2500/2550mm . Confermate la vostra altezza interna 2600mm ?\r\n\r\n2) Con \"predisposizione di un comando a distanza\" intendete una morsettiera fissa sul compattatore alla quale è possibile collegare una pulsantiera supplementare? \r\n\r\n3) Larghezza minima tramoggia 2080mm :\r\nLa nostra macchina ha una bocca con larghezza interna 2155mm, e si stringe ad una larghezza di 2002mm dopo i primi 850mm come da disegno allegato. Questa forma garantisce comunque lo sversamento dei mezzi satellite.\r\nE' accettabile come soluzione?\r\n\r\n4) il prezzo offerto deve essere per macchine consegnate franco Casale Monferrato? Scarrate a terra?\r\n\r\n5) all'articolo 5  punto 3 del vs. foglio condizioni  fate riferimento ad un centro di assistenza per le manutenzioni ordinarie. E' richiesto che tale Centro sia nella vs. regione? ","Buongiorno,\r\nle risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna sono reperibili nei documenti di gara\r\nCordiali saluti"]
[4,"Buongiorno, \r\nAbbiamo provveduto a richiedere sul portale dell'ANAC la documentazione per il pagamento del contributo richiesto ma non risulta alcun contributo da versare per nessun lotto, è corretto?\r\nNella documentazione di gara viene richiesta la ricevuta ma non risulta nulla sul portale.","Buongiorno\r\nil pagamento del contributo gara CIG non è dovuto in quanto per la procedura ricade nella fattispecie dell’art. 65 del Decreto 34/2020.\r\nPertanto, la richiesta di cui alla lettera k) del bando di gara trattasi di un refuso.\r\n\r\nSono state pubblicate nei documenti di gara le risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna\r\n\r\ncordiali saluti\r\n"]
[5,"Buongiorno,\r\nal fine di ottenere la massima cubatura, l’altezza massima dei nostri compattatori è di 2680 mm. Essendo l’altezza del piano d’appoggio dei telai scarrabili, in media 1250 mm da terra, in base alla nostra esperienza supportata dal numero di compattatori realizzati negli anni, possiamo dire che non abbiamo mai riscontrato il superamento del limite previsto dal codice della strada di 4000 mm. Avete nella vostra flotta esigenze speciali, ovvero telai allestiti con piano d’appoggio più alto di 1320 mm?","Per le risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna si rimanda il file \"Chiarimenti n. 3 del 11.06.2020\""]
[6,"Buongiorno, nel foglio delle condizioni, al punto n. 2 delle CARATTERISTICHE TECNICHE,  il contenitore scarrabile realizzato in acciaio S355JR è riferito solamente alle lamiere oppure anche ai tubolari e le travi?\r\n\r\nRestiamo in attesa di suo gradito riscontro.\r\n\r\nCordiali saluti.\r\n","Per le risposte ai quesiti pervenuti alla data odierna si rimanda il file \"Chiarimenti n. 3 del 11.06.2020\""]